媒介蚊虫自动监测仪需求参数

1.可联网，数据可通过4G或5G无线传输；

2.能敏感特异检知媒介蚊虫并能将检测数据实时传输到云端；

3.设备内置温度、湿度、光照等传感器;

4.有提供设备数据后台，后台支持数据聚类、过滤，提供图表列表展示，数据导出；

5.可通过后台实时查看设备通讯状态、各个传感器参数;

6.可在后台远程操作设备对设备进行重启等操作;

7.设备具有防盗功能，可通过爆炸螺丝固定设备;

8.可插电使用，也可通过电池使用，单用电池满电可持续不少于50小时。