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[bookmark: _Toc12416]第一章  招标公告
江苏省血吸虫病防治研究所对一会场音响系统采购及安装项目（项目编号JSSXFS2026-101301）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]1.1项目编号：JSSXFS2026-101301
1.2项目名称：一会场音响系统采购及安装项目
1.3预算金额：20万元
1.4最高限价：20万元
1.5采购需求：见招标文件。
1.6合同履行期限：收到供货通知起30天内供货并完成安装。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、报名及获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]3.1报名时间：2026年10月14日至2026年10月16日
联系人：张晓辉  联系电话：0510-68781026 
3.2招标文件见附件 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]4.1 2026年10月27日14点00分（北京时间）
4.2递交文件地点：无锡市滨湖区荣巷街道梅园杨巷117号102室，江苏省血吸虫病防治研究所 
4.3开标地点：江苏省血吸虫病防治研究所三楼会议室 开标时间：2026年10月27日14：00。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc3372][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、投标文件的组成
1.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》等处逐条标明满足与否，并按要求提交证明文件。
3、投标文件的递交
3.1提供纸质版投标文件一式叁份（一份正本、贰份副本，每本单独装订）。当纸质正本文件与副本不一致时，以纸质正本文件为准。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。
3.2投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。
4、有下列情形的投标文件将被拒收：
4.1逾期送达的；
4.2未按照招标文件要求密封的。
5、相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
6 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7、确定中标人
7.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
7.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]8、签订合同
8.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc14966][bookmark: _Toc270][bookmark: _Toc30994][bookmark: _Toc21447][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
[bookmark: _Toc2538]

第三章  合同文本
（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。）
项目名称：                                       
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据项目（项目编号：JSSXFS2026-101301）公开招标的结果，签署本合同。
[bookmark: _Toc12398][bookmark: _Toc24816][bookmark: _Toc14373][bookmark: _Toc27681][bookmark: _Toc11168]一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
[bookmark: _Toc30179][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc11283][bookmark: _Toc20377][bookmark: _Toc12638]二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币。
[bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc18273][bookmark: _Toc14152][bookmark: _Toc8456][bookmark: _Toc24305]三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Toc22121][bookmark: _Toc12013][bookmark: _Toc360][bookmark: _Toc8502][bookmark: _Toc26249]四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
[bookmark: _Toc8356][bookmark: _Toc1930][bookmark: _Toc25317][bookmark: _Toc19330][bookmark: _Toc17898]五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc27632][bookmark: _Toc29743][bookmark: _Toc24808][bookmark: _Toc31366][bookmark: _Toc20889]六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc27478][bookmark: _Toc23610][bookmark: _Toc19545][bookmark: _Toc20208][bookmark: _Toc7636]七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
[bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc23790][bookmark: _Toc28086][bookmark: _Toc20103][bookmark: _Toc461]八、付款办法
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的50%。
8.1.2 进度款支付时间：项目验收通过，采购人收到发票后30日内，进度款支付比例：合同金额的45%。
8.1.3 尾款支付时间：验收合格满1年后，尾款支付比例：合同金额的5%。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
[bookmark: _Toc15536][bookmark: _Toc30810][bookmark: _Toc14005][bookmark: _Toc26742][bookmark: _Toc13929]九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc8787][bookmark: _Toc5432][bookmark: _Toc24500][bookmark: _Toc5233][bookmark: _Toc8833]十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为 2 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
[bookmark: _Toc17730][bookmark: _Toc30569][bookmark: _Toc8641][bookmark: _Toc5891][bookmark: _Toc11285]十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc15810][bookmark: _Toc18602][bookmark: _Toc27735][bookmark: _Toc5935][bookmark: _Toc10794]十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
[bookmark: _Toc25670][bookmark: _Toc5514][bookmark: _Toc9628][bookmark: _Toc30099][bookmark: _Toc19852]十三、违约责任
13.1 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。
13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
[bookmark: _Toc2505][bookmark: _Toc23176][bookmark: _Toc17567][bookmark: _Toc29827][bookmark: _Toc9040]十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc19873][bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc30202][bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc1205]十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决；如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
[bookmark: _Toc29360][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc23337][bookmark: _Toc2288][bookmark: _Toc14756]十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                       地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：   

签订日期：      年  月  日


[bookmark: _Toc19419]第四章 采购需求
项目属性：货物类项目
1、 [bookmark: _Toc5023][bookmark: _Toc27195][bookmark: _Toc28801][bookmark: _Toc18223][bookmark: _Toc25528]采购标的清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业
	是否核心产品
	是否强制节能

	1
	线阵音箱-高音单元
	4
	只
	工业
	是
	否

	2
	线阵音箱-低音单元
	2
	只
	工业
	
	否

	3
	线阵音箱支架
	2
	套
	工业
	是
	否

	4
	辅助音箱支架
	4
	只
	工业
	
	否

	5
	专业功放-线阵音箱高音配对
	2
	台
	工业
	
	否

	6
	专业功放-线阵音箱低音配对
	1
	台
	工业
	
	否

	7
	专业功放-辅助音箱配对
	2
	台
	工业
	
	否

	8
	监听音箱
	1
	对
	工业
	是
	否

	9
	调音台
	1
	台
	工业
	
	否

	10
	AI音频处理器
	1
	台
	工业
	
	否

	11
	AI反馈抑制器
	1
	台
	工业
	
	否

	12
	电源时序管理器
	1
	台
	工业
	
	否

	13
	电源时序管理器
	1
	台
	工业
	
	否

	14
	U段头戴无线话筒
	3
	套
	工业
	
	否

	15
	话筒呼叫控制嵌入软件
	3
	套
	软件和信息技术服务业
	
	否

	16
	接收机
	1
	套
	工业
	
	否

	17
	手持话筒
	8
	只
	工业
	
	否

	18
	话筒天线
	1
	套
	工业
	
	否

	19
	天线分配器
	2
	只
	工业
	
	否

	20
	话筒支架
	4
	个
	工业
	
	否

	21
	音箱支架
	4
	只
	工业
	
	否

	22
	全数字会议系统主机
	1
	台
	工业
	
	否

	23
	数字会议系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	
	否

	24
	会议话筒处理器
	1
	台
	工业
	
	否

	25
	音频隔离器
	1
	台
	工业
	
	否

	26
	数字会议话筒-主席单元
	1
	台
	工业
	
	否

	27
	数字会议话筒-代表单元
	16
	台
	工业
	
	否

	28
	发射器
	1
	台
	工业
	
	否

	29
	充电箱
	2
	台
	工业
	
	否

	30
	网线
	2
	箱
	工业
	
	否

	31
	卡侬音频连接线
	21
	条
	工业
	
	否

	32
	音频线
	1
	条
	工业
	
	否

	33
	金银线
	2
	箱
	工业
	
	否

	34
	电源线
	10
	条
	工业
	
	否

	35
	镀锌管
	10
	根
	工业
	
	否

	36
	镀锌管
	10
	根
	工业
	
	否

	37
	镀锌桥架
	5
	根
	工业
	
	否

	38
	PoE交换机
	1
	台
	
	
	

	39
	HDMI线缆
	4
	根
	
	
	

	40
	42U网络机柜
	1
	台
	工业
	
	否
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二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
本次项目主要包括一会场音响系统项目建设调试施工；一会场音响系统建设调试施工。
项目清单：
	序号
	设备名称
	产品规格
	数量
	单位

	一
	扩声系统
	
	

	1
	线阵音箱-高音单元
	1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器单元≥10"×2；阻抗≤8Ω，额定功率≥700W。
▲2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于60Hz-20KHz。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》和GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件）
▲3.指定频带内的声压级（测试电压：64.8V，频率范围：60Hz-20kHz，测试距离：1m）：≥126dB±2dB。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件）
▲4.总谐波失真（测试电压：2.83V，测试距离：1m）≤2.271%@5.15kHz。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》和GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件）
5.水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°
	4
	只

	2
	线阵音箱-低音单元
	1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。
2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω
3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz。
	2
	只

	3
	线阵音箱支架
	1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。
2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。
3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。   
4.链条破断应力：≥800Mpa。
5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。                   6.线阵音箱支架。
	2
	套

	4
	辅助音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	4
	只

	5
	专业功放-线阵音箱高音配对
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
▲3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）
▲4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）
▲5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控制风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。
	2
	台

	6
	专业功放-线阵音箱低音配对
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。
	1
	台

	7
	功放-辅助音箱
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效地抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其他用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
	2
	台

	8
	监听音箱
	1.双放大器有源扬声器系统，低音扬声器≥70W峰值功率，高音扬声器≥50W峰值功率；≥1" 软球顶高音喇叭，≥5.25" 复合玻璃纤维低音喇叭。
2.0°相位声音响应。
3.具有低失真反射端口，精密指向性高音波导。
4.频响范围等同或优于50Hz-20kHz
5.最大声压级≥107dB
6.水平扩散角度≥110°、垂直扩散角度≥70°
7.总功率（D类功放）≥120W，高音≥50W，低音≥70w
8.低音微调、高音微调支持-1.5dB/0dB/+1.5dB
	1
	对

	9
	调音台
	1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台

	10
	AI音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
▲5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
▲12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）
	1
	台

	11
	AI反馈抑制器
	▲1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
▲5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备图佐证）
6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
▲10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供演示视频）
	1
	台

	12
	电源时序管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台

	13
	电源时序管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。
5.具有≥1路USB接口。
	1
	台

	14
	U段头戴式无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供设备图佐证）
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	3
	套

	15
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	3
	套

	16
	接收机
	1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。
2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频。
3.具有混响、高中低音调节。
4.接收机采用LCD屏。
5.具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。
	1
	套

	17
	手持话筒
	1.音头：动圈式麦克风
2.频率范围：等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz
3.调制方式：pi/4-DQPSK
4.电池使用时长：＞10H
	8
	只

	18
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
	1
	套

	19
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	2
	套

	20
	话筒支架
	高度：等同或优于980-1680mm
斜杠：等同或优于550-900mm
	4
	个

	21
	音箱支架
	音箱支架
	4
	只

	二
	数字会议系统
	
	

	22
	全数字会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
▲9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供演示视频）
10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括但不限于Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。
15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
▲16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供截图佐证）
▲17.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或讯笛数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。
	1
	台

	23
	数字会议系统
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。
5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	1
	套

	24
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供设备图佐证）
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
▲6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供截图佐证）
	1
	台

	25
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	1
	台

	26
	数字会议话筒-主席单元
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤190mm
	1
	台

	27
	数字会议话筒-代表单元
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤190mm
	16
	台

	28
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	1
	台

	29
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元，支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	2
	台

	三
	辅材
	
	

	30
	网线
	线芯0.50*8c纯铜
环保灰色外被PVC 
导体0.50±0.01mm                   
OD：5.0mm±0.2mm
绝缘0.9±0.03mm
过福禄克测试
	2
	箱

	31
	卡侬音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	21
	条

	32
	音频线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头。
	1
	条

	33
	金银线
	平方数：单股3.39平，总共6.78平
芯数：300芯*2，总芯数600
线长：100M
	2
	箱

	34
	电源线
	RVV3*1.5MM
	10
	条

	35
	镀锌管
	1.2*20mm-3m
	10
	根

	36
	镀锌管
	2.0*32mm-3m
	10
	根

	37
	镀锌桥架
	300*100*1.0mm-1m
	5
	根

	38
	PoE交换机
	8个百兆端口支持PoE+供电
符合IEEE 802.3af/at标准
单端口PoE功率30W
整机最大PoE输出功率72W
	1
	台

	39
	HDMI线缆
	总带宽：48Gbps
输出：2K@360Hz/480Hz,4K@240Hz，8K@60Hz
屏蔽类型：锌合金双屏蔽
线径：< 5mm
规格：HMDI 2.1
	4
	根

	 40
	机柜
	标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494:PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；
其余：SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条 2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。
防护等级：IP20
承重：静载800KG（带支脚）
	1
	台

	
	
	
	


[bookmark: _Toc11201][bookmark: _Toc13011][bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc8509][bookmark: _Toc12273]三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
1、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
★投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
2、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
★产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格。
3、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
★（1）标的数量：采购清单与技术参数详见项目清单。
★（2）交货时间：收到供货通知后 30 天内交货、安装、调试完毕。
★（2）交货地点： 甲方指定地点 。
4、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
★项目自验收之日起，整体质保2年。质保期内免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费进行设备平台的维护维修及技术支持，在保修期以外提供技术支持，维护维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知2小时内上门，一般问题24小时内解决问题，重大问题48小时内解决问题。
5、 采购标的的验收标准；
★投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。
★本项目全部结束后，中标方提交书面验收申请。甲方在接到施工方以书面形式提出的验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。
6、 采购标的的其他技术、服务等要求；
★合同签订后，预付合同价款的50%，验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%在质保期满1年后一次性支付。
7、 ★本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc7759][bookmark: _Toc6504][bookmark: _Toc10608][bookmark: _Toc16348][bookmark: _Toc21219]四、采购需求中必须满足的实质性要求。
招标文件采购需求中带★的指标或要求为本次采购的最低要求，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。 


第5章 [bookmark: _Toc19509]评标方法与评标标准

一、评审方法
本项目采用综合评分法，投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后综合得分最高的投标人推荐为中标候选人。得分相同的，选择报价低投标人的作为中标候选人。得分且投标报价均相同的，由评标委员会现场随机抽取确定中标候选人。
二、评标标准
1.价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100
2.商务技术分：70分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	产品厂商实力
	8
	①为了保证信息产品的安全性，对投标的全数字会议系统主机产品的制造商建立信息技术服务管理体系及信息安全管理的情况进行评价：可提供符合GB/T22080标准或ISO/IEC27001标准的《信息安全管理体系认证证书》及符合GB/T 24405.1-2009或GB/T 24405.2-2010或ISO/IEC 20000-1:2018标准的《信息技术服务管理体系认证证书》；提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件、证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图，资料提供齐全可得2分，否则不得分。
②根据投标的核心产品（数字会议系统）制造商参与起草或编写的国家/行业/团体标准数量进行评分(需提供标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位及标准在相关官网查询结果截图），参与起草或编写的标准数量达到25个及以上的得4分，达到20个及以上的得2分，达到15个及以上的得1分，不足15个的不得分。
③投标人或投标产品制造商需具备专业的售后服务能力，具有符合GB/T27922要求的《售后服务管理师》合格证书的专业技术人员不少于2人的得1分，3人及3人以上的得2分。（提供证书复印件加盖公章）

	2
	产品参数响应配置
	30
	技术参数全部满足招标文件要求的得30分；打▲号指标为重要技术指标，有负偏离每项扣1.5分；非打▲号为一般性指标，有负偏离每项扣0.5分，扣完为止。
（注：标记“▲”为重点参数，需要按招标文件的要求提供证明材料。未按招标文件的要求提供证明材料的视作负偏离，做扣分处理。）

	3
	项目实施方案
	8
	①安装调试方案（8分）
根据供应商提供的安装调试方案，包括但不限于：组织管理、进度安排及保障、安全管理、文明施工及环境保护。
A. 方案合理可行，针对性强的得8分；
B. 方案较合理可行，针对性操作性较强的得6分；
C. 方案基本满足项目需求得4分；
D. 方案基本满足项目需求但不全面得2分；
E. 未提供的本项不得分。

	
	
	8
	②质量保证措施
根据供应商提供的质量保证措施，包括但不限于产品装卸质量保证措施、产品运输质量保证措施、产品安装调试质量保证措施。
A. 措施合理可行，针对性强的得8分；
B. 措施较合理可行，针对性操作性较强的得6分；
C. 措施基本满足项目需求得4分；
D. 措施基本满足项目需求但不全面得2分；
E. 未提供的本项不得分。

	
	
	8
	③培训方案（8分）
根据供应商提供的培训方案（培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训地点、培训时间等）；
A. 方案合理可行，针对性强的得8分；
B. 方案较合理可行，针对性操作性较强的得6分；
C. 方案基本满足项目需求得4分；
D. 方案基本满足项目需求但不全面得2分；
E. 未提供的本项不得分。

	
	
	8
	④售后服务方案（8分）
根据供应商提供的售后服务方案，包括售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺等资料进行评审；
A. 方案合理可行，针对性强的得8分；
B. 方案较合理可行，针对性操作性较强的得6分；
C. 方案基本满足项目需求得4分；
D. 方案基本满足项目需求但不全面得2分；
E. 未提供的本项不得分。


[bookmark: _Toc27795]

第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：   （加盖公章）
      日      期 ：               



投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）
6.法人授权书（格式见附件7）
7.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-7条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件9）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	投标总报价

	小写：¥           （大写：人民币             元）

	核心产品品牌
	






附件2 投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。



附件3 技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1（如需），证明材料2（如需），……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1（如需），证明材料2（如需），……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。




附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     




附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7  法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSSXFS2026-101301项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         



附件8  投标函
致：江苏省血吸虫病防治研究所
根据贵方的JSSXFS2026-101301号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日







附件9实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件9-1 证明材料1（如需），证明材料2（如需），……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
1

